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Наименование на веществото/препарата


1. НАИМЕНОВАНИЕ НАВЕЩСТВОТО/ПРЕПАРАТА   И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1 Наименование на веществото/препарата:
UFI код                                            UFI: 3220-W0UD-C00U-PHVG
“AMERICAN FASAGEN–GOLD” – “АМЕРИКАН ФАСАГЕН ГОЛД”
1.2 Употреба  на веществото/препарата:
“AMERICAN FASAGEN–GOLD” – “АМЕРИКАН ФАСАГЕН ГОЛД” е предназначен за боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон, азбестоцимент и др, съгласно утвърдените указания за работа.
Не се допуска смесването му с други типове фасадни бои и нанасянето му при валежи и температури, по-ниски от 5˚ С
1.3 Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/препарат:
„МУЛТИИМПЕКС”- ЕООД

Република България

гр. София
кв. „Гео Милев”

ул. „Маестро М. Милков” № 12, вх. Б
тел/факс 02/971-99-10; 11; 12;13;14;  988-76-35
факс: 988-76-36

GSM: 0888 374 275 

1.4 Телефони за връзка в случай на спешност:
150  ;   112
2. СЪСТАВ  НА  ПРЕПАРАТА

2.1 Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание:

Поливинилацетат/версатат   -  10%

Креда  - 50%

Целулозен дериват – 0,5%

Вода – 35,5%

Титандиоксид – 4%
2.2  Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата – за препарати, класифицирани като опасни:

Няма. 

2.3 Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата – за препарати, които не са класифицирани като опасни:

Поливинилацетат/версатат   -      > 5%  < 15%

Креда  -                           > 30%  < 50%

Целулозен дериват –    < 2,5%

Вода –                             >30%   < 50%
3. ОПИСАНИЕ НА  ОПАСНОСТИТЕ

Препаратът не е класифициран като опасно вещество.

Съдържа: Не съдържа опасни химически вещества.

в) Продукти за покрития на външни стени на минерална основа – ППВО 75/12,24
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 2000 г.)

Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикирането на химичните вещества и препарати (Наредба на КОЕ)
Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 При вдишване: 

Не е необходима спешна помощ.

4.2 При контакт с кожата: 

 Измийте засегнатата кожа с вода и сапун.

4.3 При контакт с очите: 

 След контакт с очите, изплакнете обилно с вода, като държите клепачите отворени. Махнете контактните лещи ако има такива, след това се консултирайте с очен лекар.

4.4 При поглъщане: 

 Изплакнете обилно устата с вода. Консултирайте се с личния лекар.

4.5 Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Препоръчителна.
5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

5.1 Подходящи средства за гасене  на пожар:

Алкалоустойчива пяна, АВС прах, въглероден диоксид, водна мъгла.

5.2 Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Не са известни неподходящи средства за гасене. 

5.3 Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

При горене сухия препарат образува гъст черен пушек.

5.4 Специални предпазни средства за пожарникарите:

Изолиращ противогаз.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки:

Носете лични предпазни средства.
6.1.1 Разсипване на готовия продукт:

Почистете замърсената повърхност. Препаратът може да бъде абсорбиран с инертни материали.

6.2 Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска замърсяване на канализация, повърхностни води и почва.

6.3 Средства за почистване:

Механично отстраняване на разсипания препарат. Замърсения материал да се третира съгласно местните разпоредби.

7. РАБОТА  С  ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА  И  СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Работа с веществото/препарата:

7.1.1 Общи предпазни мерки при работа с препарата:

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с течни лепила. Хора с кожна повишена чувствителност не трябва да са в контакт с продукта.

7.1.2 Вентилация:

Не е необходима поради физичните свойства на препарата.

7.2 Съхранение:

Да се съхранява в сухи, закрити складови помещения при температура не по ниска от 5˚С и не по висока от 30˚С.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ  ПРЕДПАЗНИ  СРЕДСТВА

8.1Граници на експозицията:

  Съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа ( обн. ,ДВ, бр. 8 от 2004 г. )

Няма. 

8.2 Контрол на експозиция:

8.2.1 Контрол при експозиция в работната среда:

Не е необходима.

8.2.1.1 Защита на дихателните пътища:

Не е необходима.

8.2.1.2 Защита на ръцете:

Защитни  ръкавици.

8.2.1.3 Защита на очите: 

Защитни  очила.

8.2.1.4 Защита на кожата и тялото:

Предпазно облекло.

8.2.2 Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда:

Препаратът не е опасен за околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Обща информация:

	Мирис 
	Характерен   

	Външен вид
	Еднородна вискозна маса

	Агрегатно състояние
	Течно 

	Цвят на веществото/препарата
	Бял 

	Форма, в която се доставя
	Пластмасови кофи


9.2 По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда:

	рН  воден разтвор
	6,5 – 6,8

	Точка на кипене   ˚С
	100 ˚С

	Точка на възпламеняване   ˚С
	n.a.

	Запалимост     ˚С
	Незапалим 

	Експлозивни свойства
	Не

	Оксидиращи свойства
	Не

	Парно налягане
	n.a.

	Относителна плътност   g/m³ при 20 ˚С
	1,450 – 1,650

	Разтворимост във вода     g/l  при 20 ˚С
	Неограничена 

	Разтворимост в мазнини
	n.a.

	Коефициент на разпределение
	n.a.

	Вискозитет ВЗ 6 ( 23±0,5) ˚С    сек.
	> 80

	Плътност на парите
	n.a.

	Скорост на изпарение
	n.a.


10. СТАБИЛНОСТ  И  РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

При нормални условия, препаратът е стабилен.
10.1 Условия, които трябва да се избягват:

Във вида, в които е доставен, препаратът е безопасен.

10.2 Вещества, които трябва да се избягват:

Добавянето на киселини или многовалентни метални соли може да причини коагулация.

10.3 Опасни продукти при разпадане:

Не се разлага, когато се използва за предвидената употреба.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ

Няма данни.

12.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ОКОЛНАТА  СРЕДА
12.1 Екотоксичност:

Препаратът  не се очаква да бъде опасен за околната среда.

12.2  Устойчивост и разградимост:

Опасни реакции не са известни.

Не са известни опасни вещества, получени при разпадане.
12.3  Потенциал за био-акумулиране:

Неприложим. 

13.  ТРЕТИРАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Препарат – неизползван остатък или сухо разпиляване:

Остатъците могат да се третират с голямо количество вода.

Не изхвърляйте препарата заедно с битовите отпадъци.

13.2  Препарат – след добавянето на вода или втвърден:

Изхвърляйте съгласно местната разпоредба. Не изхвърляйте в канализацията. 

EWC- Европейски код на отпадъка: 08 01 20 ( водни суспензии, съдържащи бои и лакове, не съдържащи органични разтворители или други опасни вещества ). 

13.3  Опаковки:

Изпразвайте изцяло опаковките и ги изхвърляйте според местната нормативна уредба – на посочените места за хартиени отпадъци.

EWC- Европейски код на отпадъка: 15 01 02  ( пластмасови опаковки ).

14.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Препарата не е включен в международните директиви за транспорт на опасни стоки

( IMDG, IATA, ADR/RID ), не се изисква класифициране. Не са необходими специални предпазни мерки, с изключение на посочените в точка 8.

15.  ИНФОРМАЦИЯ,  СЪГЛАСНО  ДЕЙСТВАЩАТА  НОРМАТИВНА УРЕДБА

Наредба за опасни химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба ( изм. ДВ бр. 62 от 2004 г. )

ЕС Списък на веществата, класифицирани като опасни      (Приложение І от          Директива 67/548/ЕЕС)
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

16.  ДРУГА  ИНФОРМАЦИЯ

Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали.

IMDG          Международни морски опасни стоки
IATA           Международна асоциация за въздушен транспорт
ADR/RID    Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/Наредби за международния транспорт на опасни стоки с железопътен транспорт
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