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MULTIIMPEX® 
	1. Идентификация на вещество/сместа и на предприятието. 

	1.1. Идентификация на продукта. 

	Търговско име: 
	 МУЛТИИМПЕКС® - “MULTIСOL ®  FLEX” -  
“МУЛТИКОЛ ®  ФЛЕКС” 

	Други наименования: 
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ - фаянс, теракота, гранитогрес и други видове керамични плочки. 

	Химично наименование: 
	 

	Индексен номер ПриложениеVI CLP 
	 

	CAS №: 
	 

	ЕС №: 
UFI KОД
	 
UFI: 8800-90C1-X00F-TCN4

	REACH регистрационен номер: 
	Сместа не подлежи на регистрация по регламента REACH 

	1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение. 

	Употреба(и): 
	Употребява се за залепване на фаянс, теракота, гранитогрес и други видове керамични плочи директно върху бетон, циментова замазка, хоросанова мазилка, подовоотоплителни системи и др. 

	Непрепоръчителна употреба(и): 
	 

	1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност. 

	Производител: 
	Име: МУЛТИИМПЕКС®  ЕООД 
Адрес: България, гр. Троян, ул.”Хр. Ботев” № 66 Tel.: +359 2 971 99 10 
URL website: www.multiimpex.eu Email: m_impex@abv.bg 

	Лице отговарящо за производството: 
	Име: МУЛТИИМПЕКС®  ЕООД 
Адрес: България, гр. Троян, ул.”Хр. Ботев” № 66 Tel.: +359 2 971 99 10 
URL website: www.multiimpex.eu Email: stella_vg@abv.bg 

	Лице отговарящи за ИЛБ: 
	  Стелла Георгиева 

	1.4 Телефон за спешна помощ. 

	Телефон за спешна помощ: 
	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg   http://www.pirogov.bg 

	2. Описание на опасностите. 

	2.1. Класифициране на веществото или сместа. 

	Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CPL) 

	Предупреждения за опасност: 
	Н315/320/335 
 
	Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
 

	2.2. Елементи на етикета. 

	Етикиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CPL) 
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	двуокис, воден спрей. 

	Не подходящи: 
	Плътна водна струя. 

	5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа. 

	Когато продуктът гори, имайте предвид възможното образуване на опасни газови продукти и плътни сажди. 

	5.3. Съвети за пожарникарите. 

	Специални предпазни средства 
 
Предпазните действия 
	Препоръчва се използването на противогаз и защитно пожарникарско облекло. Гасете огъня по посока на вятъра. Охладете негорящите опаковки чрез пръскане с вода. Предотвратете изтичане на съдържанието и преместете опаковките на безопасно място. 

	6. Мерки при аварийно изпускане. 

	6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.  

	За персонала 
За Лицата, отговорни за спешни случаи 
	Отстранете всички възможни запалителни източници.  
Носете подходящи лични предпазни средства (виж т.8). 

	6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 

	Избягвайте образуването на прах. Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми. Ако продуктите са проникнали във водоеми, канализация, ако са замърсили почвата или растенията, да се уведомят съответните органи. 

	6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 

	Малки разпилени количества могат да се съберат с прахозасмукващо средство. 
Големи количества разпилян продукт трябва да се изгребат и мястото добре да се почисти. 

	6.4. Позоваване на други раздели. 

	Виж т.8 и т.13 

	7. Работа и съхранение. 

	7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 

	Технически предпазни мерки: 
	Осигурете необходимата вентилация при използване или  съхранение на продукта. Не превишавайте стойностите на  пределно допустимата концентрация, обявени в т.8. 

	Общи (професионална хигиена): 
	Не приемайте храна и пиене на работното място. Не пушете. Спазвайте противопожарните мерки. Не замърсявайте околната среда. 

	7.2. Условия за безопасно съхнене, включително несъвместимости. 

	Условия за съхранение: 
	Съхранявайте в оригинални плътно затворени опаковки, далеч от достъпа на деца и други неупълномощени лица в закрити и сухи складови помещения. Опаковките да се пазят от вода и въздушна влага. 

	Несъвместими вещества/смеси: 
	Няма информация. 

	7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и). 

	Начин на употреба: 
	Лепилото -“MULTIСOL®  FLEX”- “МУЛТИКОЛ®  ФЛЕКС”, служи за залепване на фаянс, теракота, гранитогрес и други видове керамични плочки директно върху бетон, циментова замазка, хоросанова мазилка, подово-отоплителни системи и др., съгласно инструкциите на опаковката. 
 

	8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства. 



	8.1. Параметри и контрол. 

	Гранични стойности на професионална експлоатация: 
	 

	Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности на експозиция: 
	Вид 
	Пределна концентрация без ефект (DNEL) 

	
	 
	Работници 
	Население 

	
	Орално 
	Няма 
	неприложимо 

	
	Дермално 
	Няма 
	неприложимо 

	
	При вдишване 
	Няма 
	неприложимо 

	8.2. Контрол на експозиция. 

	Подходящ технологичен контрол: 
	Осигурете такава вентилация в работните помещения, че концентрацията на прах да не надвишава нормите на пределно допустима концентрация: фин прах – 6mg/m3, обща концентрация на прах – 15mg/m3 
 

	Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства. 

	Распираторна защита: 
	В случай, че об
	явената пределно допустима концентрация е била 

	
	превишавана д
	ълго време или продуктът се използва в малки, затворени 

	
	помещения, се 
[image: ] 
	препоръчва използването на противогаз. 

	Защита на ръцете: 
	[image: ]Винаги използва
 
	йте защитни ръкавици. 

	Защита на очите/лицето: 
	При пръскане с очила. 
[image: ] 
	продукта се препоръчва употребата на защитна маска или предпазни 

	Защита на кожата: 
	Да се използва н
[image: ]   
	естатично защитно облекло, гумени ботуши. 
[image: ] 

	Хигиенни мерки: 
	Местата за съх
	ранение и употреба на този продукт трябва да бъдат 

	
	оборудвани с п
	риспособления за измиване/промивки на очите. 

	9. Физични и химични свойства. 

	9.1. Информация относно основните физични и химични свойства. 

	Външен вид: 
	Прахообразна сива смес. 

	Мирис: 
	Специфичен 

	рН 
	Около 11-12,5 

	Точка на топене/замръзване: 
	Не се отнася за продукта 

	Точка на кипене: 
	Не се отнася за продукта 



	Точка на запалване: 
	Не се отнася за продукта 

	Скорост на изпаряване: 
	Не се отнася за продукта 

	Запалимост (твърдо вещество, газ) 
	Не се отнася за продукта 

	Долна/горна граница на запалимост и експлозия: 
	Не се отнася за продукта 

	Налягане на парите: 
	Не се отнася за продукта 

	Плътност на парите: 
	Не се отнася за продукта 

	Относителна плътност: 
	Не се отнася за продукта 

	Разтворимости(и): 
	Смесва се с вода. 

	Коефициент на разпределение: 
	Не се отнася за продукта 

	n-октанол/вода: 
	Не се отнася за продукта 

	Температура на самозапалване: 
	Не се отнася за продукта 

	Температура на разпадане: 
	Не се отнася за продукта 

	Вискозитет: 
	Не се отнася за продукта 

	Оксидиращи свойства: 
	Не се отнася за продукта 

	Експлозивни свойства: 
	Не се отнася за продукта 

	9.2. Друга информация. 

	Други физични или химични параметри 
	 

	10. Стабилност и реактичност. 

	10.1. Реактичност – Реагира алкално с вода. 

	10.2. Химична стабилност – Стабилен при нормални условия на съхранение. 

	10.3. Възможност за опасни реакции – Не са известни при правилно използване на продукта. 

	10.4. Условия, които трябва да се избягват –  Да се предпазва от навлажняване. 

	10.5. Несъвместими материали –  Няма. 

	10.6. Опасни продукти на разпадане –  Продуктът е нереактивeн. 

	11. Токсична информация. 

	11.1. Информация за токсичните ефекти. 

	Остра токсичност: 
	Не са известни при правилно използване. 

	Дразнене: 
	Образуването на прах във висока концентрация може да предизвика дразнене в очите. 

	Корозивност: 
	Не са известни при правилно използване 

	Сенсибилизация: 
	Не са известни при правилно използване 

	Токсичност при повтарящи се дози: 
	При работа съгласно указанията, “MULTIСOL® -FLEX  ”- “МУЛТИКОЛ® -ФЛЕКС ”,според нашия опит и наличната ни информация няма вредни за здравето въздействия. 

	Канцерогенност: 
	Не са известни при правилно използване 

	Мутагенност: 
	Не са известни при правилно използване 

	Репродуктивна токсичност: 
	Не са известни при правилно използване 

	12. Екологична информация. 

	12.1. Токсичност. 

	Водорасли: 
	Не са известни данни 

	Дафния: 
	Не са известни данни 

	Риби /краткосрочна / дългосрочна: 
	Не са известни данни 

	Други: 
	Поради повишаване равнището на рН стойността, да не се 



	
	допуска неконтолирано попадане на по-големи количества в подпочвени или повърхностни води. 

	12.2. Устойчивост и разградимост. 

	Биоразградимост: 
	Във втвърдено състояние продуктът не е екологично опасен. 

	Хидролиза, Окисляване: 
	Не са известни данни 

	12.3. Биоакумулираща способност. 

	Фактора за биоконцентрация: 
	Не са известни данни 

	Коефициент на разпределение октанол – вода: 
	Не са известни данни 

	12.4. Преносимост в почвата. 

	Коефициент на абсорбация: 
	Вреден за водните организми. 

	12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB. 
Не е устойчиво,биоакумулативно и токсично( PBT) или много устойчиво и много биоакумулативно вещество ( vPvB). 
Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) №1907/2006 – REACH……………… 

	12.6. Други неблагоприятни ефекти. 

	13. Обезвреждане на отпадъците. 

	13.1. Методи за третиране на отпадъци.      Съгласно националното законодателство. 

	Отпадъци от опаковки/контейнери: 
	Да не се изхвърля с битови отпадъци. Остатъците да не се изсипват в мивката или в тоалетната. 

	Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство: 
	Всякакви остатъци от продукта, отпадъци от приложението му и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби. 

	14. Информация относно транспортирането. 

	14.1. Номер от списъка на ООН: 
	Не се отнася за продукта 

	14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: 
	Не се отнася за продукта 

	14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 
	Не се отнася за продукта 

	14.4. Опаковъчна група: 
	Не се отнася за продукта 

	14.5. Опасности за околната среда: 
	Не са известни данни 

	14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: 
	Не са известни данни 

	14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от  MARPOL 73/78 и Кодекса IBC: 
	Не са известни данни 

	15. Информация относно нормативната уредба. 

	15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, задравето и околната среда. 

	Продукта не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО ) 2073/2007  
Продукта не съдържа вещества , устойчиви органични замърсители съгласно Регламент ( ЕО ) 850 / 2004  

	15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес. 

	Н - фрази: 
H315/335/320 – Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
 

	 
  P - фрази: 
P102/262/313 - Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето. 
 

	16. Друга информация. 
	 

	Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали. 
Настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали. Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение. 

	Преработено издание: 
	Издание:01 

	Извършена промяна: 
	Неприложимо 

	Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: 
	Регламент ( ЕО ) 830/2015/ ЕС REACH относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали  
Регламент ( ЕО ) 1272/ 2008 / ЕС CLP относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси  
Директива 1999 / 45 / ЕО за опасните препарати  
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси  
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси  
ADR Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари  
RID Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари. 
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[Mukrorpama(u):
GHSO05 - Koposusen

[Mukrorpama(u):
GHSO07 - dpa3neny

Curnaina gyma Baumanue

Etukupane B chotBercTBHE ¢ Pernament 1272/2008 (CPL)

[Ipenynpexaenus 3a H 315/320/335 | Jlpa3uu ounte, TuXaTeIHUTE IIBTHIA U KOXKaTa.

OIIACHOCT:

[Ipenopbku 3a P102/262/313 Jla ce ma3u masied oT IOCTBIT HA JIETIa.

0€30I1aCHOCT: Jla ce HOCH MOAXO/ISIIO 3alIUTHO 00JIEKIIO U Ipelna3Hu
Cpe/CTBa 33 OUMTE/JIHIIETO.

2.3 /Ipyru onacHoCTH.

PBT/vPvB: PBT — cMmecTa He € M3mIMTBaHa
vPvB - cMmecTa He € u3nuTBaHa

3. CbcraB/uHdopManus 3a CbCTABKHTE.

3.1. BewecrBo.

XHUMHYHO CAS No EC No IUPAC Pera.(EO) Coabp:xanne (KI/Kr %)
HAaNMEHOBaHHe N1272/2008
[optnann 65997-15-1 | 266-043-4 Portland Eye Dam. 1, H318 o 40%
LIEMEHT cement Skin. Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

4. Mepku 3a nbpBa NOMOIIL.

4.1. OnucaHue HA MEPKHUTe 32 MbPBA MOMOIIL

HpI/I KOHTAKT C OUUTC. M3mrakaeTe ounTe ¢ Tedualla BoJia B IIPOABILKCHUE Ha HAKOJIIKO MUHYTH IIpU
OTBOPCHHU KJICIIAYH. MaxueTe KOHTaKTHHTE JICIIIN. M3BuKkalTe OUeH JICKap.

ITpu KOHTAKT ¢ KoXKaTa: He3abaBHO cMeHeTe 3aMbpCEHOTO 00JIEKII0, U3MUIMTE 3acerHaraTa Koxa ¢
BOJIa U CallyH U J100pe u3iiakHere. He u3nosn3BaiiTe opraHnyHU
pa3TBOPUTEIN.

[Tpu norurbiiane: Heza6aBHo na ce m3rutakae ¢ Boga. [lorepen memumuacka momor. [lokaxu eTnkera
Ha TIPOJIyKTa.

HpI/I BAUIIBAHC: HochbT 1 I'bPJIOTO Oa C€ U3IJIAKHAT ¢ MHOTO BOJIa. HpI/I OIllIaKBaHHA aa CC
IIOTbPCHU MCIHNIIMHCKA ITOMOII.

4.2. Haii cbmecTBEeHH OCTPH H HACTBIIBAIIHU CJIe[l H3BECTEH MEPHO OT BpeMe CHMIITOMH H e()eKTH.

OcTpu peakiuu: He ca n3BecTHn

3a0aBeHH MTOCIEINLIN: He ca usBecrau

4.3. Yka3zaHnue 3a He00X0AHMOCTTA OT BCAKAKBH HEOTJI0KHH MeIHIIHHCKH I'PHKH H CHEHATHO
JIe4eHHe.

S. IIpoTHBONOKAPHH MEPKH.

S.1. IToxxaporacuTeIHH CpeACTBA.

IToaxosmu: AllkanoycTonynBa IIs1Ha, C XMMHNUYCCKH IIpaxX, BBIJICPOACH
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