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Наименование на веществото/препарата


1. НАИМЕНОВАНИЕ   НА   ВЕЩСТВОТО/ПРЕПАРАТА   И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1 Наименование на веществото/препарата:
UFI-Код                           UFI: 1T10-D0S6-F00C-QH49
“БЪРЗ  ЦИМЕНТ®” 
1.2 Употреба на веществото/препарата:

Бързовтвърдяващата се смес  “БЪРЗ ЦИМЕНТ ®” служи за закрепване и фиксиране на детайли и елементи, монтиране на рамки за ревизионни шахти, запълване на дупки и др.

1.3 Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/препарат:
„МУЛТИИМПЕКС”- ЕООД

Република България

гр. София

кв. „Гео Милев”

ул. „Маестро М. Милков” № 12, вх. Б

тел/факс 02/971-99-10; 11; 12;13;14;  988-76-35

факс: 988-76-36

GSM: 0888 374 275 

1.4 Телефони за връзка в случай на спешност:
150  ;   112
2. СЪСТАВ  НА ПРЕПАРАТА

2.1 Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание:
Портландцимент   -   35%

Хидратна вар  -  30,0%

Редиспергируем полимер  -  0,3%

Кварцов пясък – 28,4% 

Гипс – 1%

2.2 Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарата, класифицирани като опасни:

Портландцимент       > 25 %   < 50 %
2.3 Концентрации или гранични стойности на веществата- за препарата, които не са класифицирани като опасни:

Кварцов пясък    > 15 %   < 30 %
Поливинилацетат/акрилат  < 2,5 %
Гипс  < 2,5 %
Хидратна вар > 25 %   < 50 %
3. ОПИСАНИЕ НА  ОПАСНОСТИТЕ

Когато цимента се навлажни се получава алкален разтвор.

Съдържание на Cr VI под 0,0002 %
3.1 Наименование на опасностите:


Xi - Дразнещ
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R 36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
3.2 Начин на въздействие:

    Кожа – при продължителен контакт с кожата на готовия разтвор може да причини            зачервяване.
    Очи -  може да причини леко временно дразнене на очите.

   Вдишване – сухия продукт може да причини леко временно дразнене на дихателните      пътища.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 При вдишване: 

Изведете пострадалия на чист въздух.

4.2 При контакт с кожата: 

 Измийте засегнатата кожа с вода и сапун.

4.3 При контакт с очите: 

 След контакт с очите, изплакнете обилно с вода, като държите клепачите отворени. Махнете контактните лещи ако има такива, след това се консултирайте с очен лекар.

4.4 При поглъщане: 

 Изплакнете обилно устата с вода. Консултирайте се с личния лекар.

4.5 Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Препоръчителна 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

5.1 Подходящи средства за гасене на пожар:

Алкалоустойчива пяна, АВС прах, въглероден диоксид, водна мъгла.

5.2 Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Не са известни неподходящи средства за гасене. 

5.4 Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащите от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

Опасни продукти от горенето не са известни.

5.5 Специални предпазни средства за пожарникарите:

Не се изисква специално предпазно оборудване за пожарникарите.

5.6 Допълнителна информация:

Препаратът сам по себе си не гори.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки:

Носете лични предпазни средства.
6.1.1 Разсипване на сух продукт:

Избягвайте създаването на прах. Проветрявайте добре.

6.1.2 Разсипване на разтворения продукт:

Избягвайте  контакт с кожата и очите.

6.2 Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска замърсяване на канализация, повърхностни води и почва.

6.3 Средства за почистване:

Механично отстраняване на разсипания препарат. Замърсения материал да се третира съгласно местните разпоредби.

7. РАБОТА  С  ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА  И  СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Работа с веществото/препарата:

7.1.1 Общи предпазни мерки при работа с препарата:

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с насипни материали. Хора с кожна или дихателна повишена чувствителност не трябва да са в контакт с препарата.

7.1.2 Вентилация:

Общата механична стайна вентилация е достатъчна.

7.2 Съхранение:

Да се съхранява в сухи, закрити складови помещения.

8. КОНТРОЛ  ПРИ  ЕКСПОЗИЦИЯТА  И  ЛИЧНИ  ПРЕДПАЗНИ  СРЕДСТВА

8.1Граници на експозицията:

  Съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа ( обн. ,ДВ, бр. 8 от 2004 г. )

	Химичен агент
	CAS №
	Гранични стойности в мг/м³

	Портландцимент  
	68475-76-3
	8 мг/м³


8.2 Контрол на експозицията:

8.2.1 Контрол при експозиция в работната среда:

Осигуряване на вентилация при приготвяне на работния разтвор.

8.2.1.1 Защита на дихателните пътища:

Използване на филтрираща маска ЗМ 9322.

8.2.1.2 Защита на ръцете:

Брезентови ръкавици.

8.2.1.3 Защита на очите: 

Защитни  очила.

8.2.1.4 Защита на кожата и тялото:

Предпазно облекло.

8.2.2 Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда:

Препаратът не е опасен за околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Обща информация:

	Външен вид
	Прахообразно вещество

	Агрегатно състояние
	Сухо 

	Цвят на веществото/препарата
	Сив 

	Форма в която се доставя 
	Книжни пакети

	Мирис 
	Няма 


9.2 По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда:

	рН  воден разтвор
	11-12

	Точка на кипене   ˚С
	n.a.

	Точка на възпламеняване   ˚С
	n.a.

	Запалимост     ˚С
	Незапалим 

	Експлозивни свойства
	Не

	Оксидиращи свойства
	Не

	Парно налягане
	n.a.

	Относителна плътност   g/m³ при 20 ˚С
	1,300 – 1,450

	Разтворимост във вода     g/l  при 20 ˚С
	0.1 – 1.5

	Разтворимост в мазнини
	n.a.

	Коефициент на разпределение
	n.a.

	Вискозитет
	n.a.

	Плътност на парите
	n.a.

	Скорост на изпарение
	n.a.


10. СТАБИЛНОСТ  И  РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

При нормални условия, препаратът е стабилен.
10.1 Условия, които трябва да се избягват:

Във вида, в които е доставен, препаратът е безопасен.

10.2 Вещества, които трябва да се избягват:

Препаратът  реагира с киселини.

10.3 Опасни продукти при разпадане:

Не се разлага, когато се използва за предвидените употреби.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ

Препаратът  не съдържа  Cr VI над 0,0002 %.
12.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ОКОЛНАТА  СРЕДА
12.1 Екотоксичност:

Препаратът  не се очаква да бъде опасен за околната среда

      LC 50 токсичност във вода – не е определена

Добавянето на големи количества от препарата към вода, може да доведе до покачване на рН и следователно може при определени условия да се окаже токсичен за водните организми.

12.2  Подвижност: 

Сухия препарат не е летлив, но по време на боравене с него може да се разнася във въздуха.

12.3  Устойчивост и разградимост:

Няма данни.
12.4  Потенциал за био-акумулиране:

Неприложим тъй като препаратът е произведен с неорганични материали.

След втвърдяване препарата не крие токсични рискове.

13.  ТРЕТИРАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Препарат –неизползван остатък или сухо разпиляване:

Съберете в сух вид по възможност в оригинална опаковка. Препарата може да се използва повторно.

Не изхвърляйте препаратът заедно с битовите отпадъци.

13.2  препарат – след добавянето на вода или втвърден:

Изхвърляйте съгласно местната разпоредба. Не изхвърляйте в канализацията. Изхвърлете втвърдения препарат като строителен/бетонен отпадък. Вследствие на инертизацията бетонния отпадък не представлява опасност като такъв.

EWC- Европейски код на отпадъка: 10 13 14 ( отпадък от производството на цимент-отпадъчен бетон или утайки от бетон) или 17 01 01 ( отпадъци от строителство и разрушителни работи – бетон ).

13.3  Опаковки:

Изпразвайте изцяло опаковките и ги изхвърляйте според местната нормативна уредба – на посочените места за хартиени отпадъци.

EWC- Европейски код на отпадъка: 15 01 01  ( отпадъци от хартиени и картонени опаковки ).

14.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Препаратът  не е включен в международните директиви за транспорт на опасни стоки

( IMDG, IATA, ADR/RID ), не се изисква класифициране. Не са необходими специални предпазни мерки, с изключение на посочените в точка 8.

15.  ИНФОРМАЦИЯ,  СЪГЛАСНО  ДЕЙСТВАЩАТА  НОРМАТИВНА УРЕДБА

Наредба за опасни химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба ( изм. ДВ бр. 62 от 2004 г. )

15.1  Класификация:


Xi - Дразнещ
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15.2  Обозначение на продукта:

R 36/37/38      Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
S 36/37/39          Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето.
16.  ДРУГА  ИНФОРМАЦИЯ

Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали.

IMDG          Международни морски опасни стоки
IATA           Международна асоциация за въздушен транспорт
ADR/RID    Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/Наредби за международния транспорт на опасни стоки с железопътен транспорт
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