	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото
изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.

	                                                   МУЛТИКОЛ ТЕРМО

	Дата на създаване   05.03.2025
Дата на ревизия                                                                                                                  Номер на версия           3



	   РАЗДЕЛ 1: Идентификация на вещество/сместа и на дружеството/предприятието

	1.1.        Идентификатор на продукта
	              МУЛТИКОЛ ТЕРМО

	Вещество / смес
	смес

	UFI код
	UFI: A300-80Y8-A00F-GPG0

	1.2         Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват.

	Определена употреба на сместа
Употребява се като термоустойчиво лепило за камини и др..
Непрепоръчителна употреба на сместа
Продуктът не трябва да се използва по никакъв начин, освен посочения в Раздел 1.


	1.3         Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност.

	Производител
     Име или търговско име
     Адрес
     Телефон
     Имейл
     Адрес на интернет страница
	Мултиимпекс ЕООД 
гр.Троян, ул.”Хр.Ботев ” 66, 5600, България
+359 029719910
m_impex@abv.bg
www.multiimpex.eu

	Адрес на електронна поща на компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност

	     Име
     Имейл
	Мултиимпекс ЕООД 
M_impex@abv.bg

	1.4         Телефонен номер при спешни случаи

	Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” Телефон за спешни случаи: 02 9154409;
(стандартно раб отно време без събота и неделя0 или 02 9154 346 ( непрекъснато обслужване)
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  http://www.pirogov.net, Национален телефон: 112


	РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

	2.1.       Класифициране на веществото или сместа.

	             Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

	              Eye Dam. 2, H319
              Skin. Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Пълният текст на всички класификации и Н-изречения е посочен в част 16.
Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти
Може да бъде корозивно за металите.
Най-съществените неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.


	2.2.        Елементи на етикета.

	Пиктограма за опасност : GHS07
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	Сигнална дума
Опасно!


	Опасни вещества
Portland cement


	Предупреждения за опасност
H319
Н315
Н335
	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Предизвиква дразнене на кожата.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

	Препоръки за безопасност
P102
P262

	Да се пази далеч от достъп на деца.
Да се избягва контакт с кожата и очите.


	Изисквания за капачки, устойчиви срещу отваряне от деца и ясни предупреждения 
Опаковката трябва да има тактилно предупреждение за опасност за незрящи. Опаковката трябва да бъде подсигурена срещу отваряне от деца.

	2.3         Други опасности.

	Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.


	РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките.

	3.1.        Смеси

	Идентификационните номера
	Наименование на веществото
	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008
	Съдържание (кг/кг %)

	CAS: 65997-15-1
EC: 266-043-4
	Portland cement
	Eye Dam. 2, H315
Skin. Irrit.  2, H320
STOT SE  3, H335
	До 45%

	             Забележки
1. Вещество с норма за експозиция на работното място в рамките на Съюза.
 Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.


	РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ.

	4.1.        Описание на мерките за първа помощ.
Общи мерки
Погрижете се за собствената си безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност. Ако лицето повръща самостоятелно, вземете мерки да не допуснете вдишване на повърнатото.

	При контакт с очите
Изплакнете очите с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. Махнете контактните лещи. Извикайте очен лекар.

	При контакт с кожата
Незабавно сменете замърсеното облекло, измийте засегнатата кожа с вода и сапун и добре изплакнете. Не използвайте органични разтворители.

	При поглъщане
Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане, ако пациентът е в безсъзнание или с конвулсии. При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар. Потърси медицинска помощ. Покажи етикета на продукта.

	При вдишване
Незабавно изведете пострадалия на чист въздух. При оплаквания да се потърси медицинска помощ.

	4.2.        Най съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.
При вдишване
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
При контакт с кожата
Може да предизвика умерено дразнене. 
При контакт с очите
Може да предизвика слабо дразнене.
При поглъщане
Може да предизвика сухота на гърлото

	4.3.        Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.
Симптоматично лечение


	РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки.

	5.1.        Средства за гасене на пожар

	Подходящи пожарогасителни средства
Алкалоустойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

	Не подходящи пожарогасителни средства
Плътна водна струя.

	5.2.        Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа.

	Когато продуктът гори, имайте предвид възможното образуване на опасни газови продукти и плътни сажди.

	5.3.        Съвети за пожарникарите.

	Препоръчва се използването на противогаз и защитно пожарникарско облекло. Гасете огъня по посока на вятъра. Охладете негорящите опаковки чрез пръскане с вода. Предотвратете изтичане на съдържанието и преместете опаковките на безопасно място.


	РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане.

	6.1.       Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи. 

	За персонала - Отстранете всички възможни запалителни източници. 
За Лицата, отговорни за спешни случаи - Носете подходящи лични предпазни средства (виж т.8).

	6.2.        Предпазни мерки за опазване на околната среда.

	Избягвайте образуването на прах. Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми. Ако продуктите са проникнали във водоеми, канализация, ако са замърсили почвата или растенията, да се уведомят съответните органи.

	6.3.        Методи и материали за ограничаване и почистване.

	Малки разпилени количества могат да се съберат с прахозасмукващо средство.
Големи количества разпилян продукт трябва да се изгребат и мястото добре да се почисти.

	6.4.        Позоваване на други раздели.

	Виж Раздел т.7,8 и т.13


	РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение.

	7.1.        Предпазни мерки за безопасна работа

	Технически предпазни мерки: Осигурете необходимата вентилация при използване или  съхранение на продукта. Не превишавайте стойностите на  пределно допустимата концентрация, обявени в т.8.
Общи (професионална хигиена): Не приемайте храна и пиене на работното място. Не пушете. Спазвайте противопожарните мерки. Не замърсявайте околната среда.

	7.2.        Условия за безопасно съхнене, включително несъвместимости

	Съхранявайте в оригинални плътно затворени опаковки, далеч от достъпа на деца и други неупълномощени лица в закрити и сухи складови помещения при температура до 300С, предпазени от преки слънчеви лъчи. Складовете трябва да са оборудвани съобразно местните Наредби за съхранение на запалими материали. Не съхранявайте продукта заедно с храна, напитки или фуражи. Опаковките трябва да са маркирани с оригиналния етикет на производителя.
Съхранявайте при условията, посочени върху етикета.

	Несъвместими вещества/смеси: Няма информация.


	7.3.        Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

	Употребява се като термоустойчиво лепило

	РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

	8.1.       Параметри и контрол.
България

	Наименование на веществото (елемента)
	Тип
	Стойност

	Portland cement
	Гранични стойности на професионална експлоатация
	Няма известни

	DNEL
Portland cement

	Работници / потребители
	Път на експозицията
	Стойност
	Въздействие
	Определяне на стойности
	Източник

	Работници
	Дермално
	Няма
	Данните не позволяват обосновка на DNEL
	
	

	Работници
	При вдишване
	Няма
	Данните не позволяват обосновка на DNEL
	
	

	Потребители
	Дермално
	Няма
	Данните не позволяват обосновка на DNEL
	
	

	Потребители
	Орално
	Няма
	Данните не позволяват обосновка на DNEL
	
	

	Потребители
	При вдишване
	Няма
	Не е идентифицирана опасност по този път
	
	

	8.2.        Контрол на експозиция

	Подходящ технологичен контрол
Осигурете такава вентилация в работните помещения, че концентрацията на прах да не надвишава нормите на пределно допустима концентрация: фин прах – 6mg/m3, обща концентрация на прах – 15mg/m3

	Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства 
Използвайте материали, които са устойчиви на органични разтворители, като каучук или специална пластмаса.

	Распираторна защита
В случай, че обявената пределно допустима концентрация е била превишавана дълго време или продуктът се използва в малки, затворени помещения, се препоръчва използването на противогаз. Да се използват средства за дихателна защита съгласно CEN/FFP-2(S) или CEN/FFP-3(S)
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	Защита на ръцете
Винаги използвайте защитни ръкавици.
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	Защита на очите/лицето
При пръскане с продукта се препоръчва употребата на защитна маска или предпазни очила.
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	Защита на кожата
Да се използва нестатично защитно облекло, гумени ботуши.
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	Хигиенни мерки
Местата за съхранение и употреба на този продукт трябва да бъдат оборудвани с приспособления за измиване/промивки на очите.


	РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

	9.1.        Информация относно основните физични и химични свойства

	Външен вид:
	Прахообразна сива смес

	Мирис:
	Без мирис

	рН
	Не са известни данни.

	Точка на топене/замръзване:
	Не са известни данни.

	Точка на кипене:
	Не са известни данни.

	Точка на запалване:
	Не са известни данни.

	Скорост на изпаряване:
	Не са известни данни.

	Запалимост (твърдо вещество, газ)
	Не са известни данни.

	Долна/горна граница на запалимост и експлозия:

	Не са известни данни.
Не са известни данни.
Не са известни данни.

	Налягане на парите:
	Не са известни данни.

	Плътност на парите:
	Не са известни данни.

	Относителна плътност:
	Не са известни данни.

	Разтворимости(и):
	Смесва се с вода

	Коефициент на разпределение:
	Не са известни данни.

	n-октанол/вода:
	Не са известни данни.

	Температура на самозапалване:
	Не са известни данни.

	Температура на разпадане:
	Не са известни данни.

	Вискозитет:
	Не са известни данни.

	Оксидиращи свойства:
	Не са известни данни.

	Експлозивни свойства:
	Не са известни данни.

	9.2.        Друга информация

	Други физични или химични параметри


	РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактичност

	10.1.      Реактичност 
Не са известни при правилно използване на продукта.

	10.2.      Химична стабилност 
Стабилен при нормални условия на съхранение.

	10.3.      Възможност за опасни реакции
Не са известни при правилно използване на продукта.

	10.4.      Условия, които трябва да се избягват
Висока температура.

	10.5.      Несъвместими материали 
Силни окислители.

	10.6.      Опасни продукти на разпадане
Продуктът е нереактивeн.


	РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

	11.1.      Информация за класовете на опасност, определени от Регламент (ЕО) №1272/2008
Професионалната експозиция на веществото може да причини нежелани реакции

	Остра токсичност
. При вдишване-Вдишването на високи концентрации може да причини виене нa свят,замайване,главоболие,гадене изагуба на координация. 


	Корозивност / дразнене на кожата
Не са известни при правилно използване

	Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите
Образуването на прах във висока концентрация може да предизвика дразнене в очите.

	Сенсибилизация на дихателните пътища и кожата
Не са известни при правилно използване
Мутагенност на зародишните клетки
Не са известни при правилно използване
Канцерогенност
Не са известни при правилно използване
Токсичност за репродукцията
Не са известни при правилно използване
СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция
Не са известни при правилно използване
СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция
При работа съгласно указанията, Мултикол термо   нормално термоустойчиво  лепило за камини   според нашия опит и наличната ни информация няма вредни за здравето въздействия.
Опасност при вдишване
Не са известни при правилно използване

	11.2.      Информация за други опасности
Не са известни при правилно използване


	РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

	12.1.     Токсичност.
Остра токсичност
Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.


	12.2.      Устойчивост и разградимост

	Биоразградимост
Този вид продукт не се разгражда биологично.

	Хидролиза, Окисляване
Не са известни данни

	12.3.      Биоакумулираща способност.
Не са известни данни

	12.4.      Преносимост в почвата.

	Не са известни данни

	12.5.      Резултати от оценката на PBT и vPvB.
Не е устойчиво,биоакумулативно и токсично( PBT) или много
устойчиво и много биоакумулативно вещество ( vPvB).


	12.6.      Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605.
12.7.      Други неблагоприятни ефекти
Няма данни


	РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците.

	13.1.      Методи за третиране на отпадъци. 

	Отпадъци от опаковки/контейнери - хартиени опаковки следва да се рециклират  или да се изхвърлят на специално предназначени за целта места, ако е невъзможно да се подновят и използват отново.

	Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство:
Контролирано изгаряне на остатъците и отпадъците при високи температури. Изхвърляне на отпадъците на места, специално одобрени за опасни материали. Рециклиране на разтворителите чрез дестилация, ако е възможно в случай, че е разрешен проблемът с остатъчните продукти от дестилацията.


	РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането.

	14.1.      Номер от списъка на ООН или идентификационен номер
              Не са известни данни

	14.2.      Точно наименование на пратката по списъка на ООН
              Не са известни данни

	14.3.      Клас(ове) на опасност при транспортиране
              Не са известни данни

	14.4.     Опаковъчна група
Не са известни данни

	14.5.     Опасности за околната среда
             Не са известни данни

	14.6.     Специални предпазни мерки за потребителите
             Не са известни данни

	14.7.     Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от  MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:
             Не са известни данни


	РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

	15.1.      Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, задравето и       околната среда.

	Продукта не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО ) 2073/2007 
Продукта не съдържа вещества , устойчиви органични замърсители съгласно Регламент ( ЕО ) 850 / 2004 

	15.2.      Оценка на безопасност на химично вещество или смес.
              Не е посочено


	РАЗДЕЛ 16: Друга информация

	Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност
H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н315 – Предизвиква дразнене на кожата.
Н335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Списък на институциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност
Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
Р262 – Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.
Р305+Р351+Р338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
Р301 + Р310 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в център по токсикология или лекар.
Допълнителна информация, важна за безопасността и опазването на здравето
Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.
Настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали.
Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.
Упътвания за обучение
 Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта. Препоръчани ограничения на употреба
 не е посочено 
Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията. 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. 
Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета. 
Други данни 

	Преработено издание 
Това издание на ИЛБ заменя издание от 18.05.2023

	Извършена промяна
Преструктуриране и допълване на информацията.

	Основни источници на информация за попълване на ИЛБ
Регламент ( ЕО ) 453/2010/ ЕС REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
Регламент ( ЕО ) 1272/ 2008 / ЕС CLP относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси 
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси 
ADR Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари 
RID Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари.
           Съкращения и акроними 
             ACGIH Американска конференция на правителствените индустриална хигиенисти 
             ADR/RID Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/Наредби за международния транспорт на опасни стоки 
             с железопътен транспорт 
             APF Oпределен защитен фактор 
             CAS Службата „Кемикъл Абстрактс” към Американската химическа асоциация 
             CLP Регламент CLP № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 
             DNEL Изчислени нива на експозиция без ефект EC50 Полумаксимална ефективна концентрация 
             ECHA Европейска агенция по химикали 
             EINECS Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества 
             EPA Ефективен въздушен филтър 
             EWC Европейски списък на отпадъците 
             FF P Филтриране тип „facepiece” за фини частици (еднократна употреба) 
             FM P Филтрираща маска за фини частици с филтърен патрон 
             HEPA Тип високо ефективен въздушен филтър 
             IATA Международна асоциация за въздушен транспорт 
             IMDG Международни морски опасни стоки 
             MEASE Инструмент за определяне и оценка на експозицията на веществото, разработен от 
             EBRC PBT Устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
             PNEC Предполагаемо ниво без ефект 
             PROC Категория на процеса 
             REACH Регламент 1907 (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на съвета относно разрешаването и ограничаването на   
             химикалите 
              RPE Средства за дихателна защита 
              SE Еднократна експозиция 
              Eye Dam.1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
              STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция.
              Skin Irrit 2  Корозия/дразнене на кожата.
              Skin Sens.1 Респираторна/дермална сенсибилизация.
              ЕС  Европейски съюз
              vPvB Много устойчиви и много биоакумулиращи
              UFI код Уникален идентификатор на формулата
              DNEL Получена недействаща доза/концентрация 
              PBT (Вещество) Дълготрайно, биоакумулиращо и токсично 
              ECHA Европейска агенция по химикали
              Не всички  съкращения и акроними са използвани в този ИЛБ.
              Извършена промяна : преструктуриране и допълване на информацията
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